

**Руководство по эксплуатации SVT-M11**

**SVT-M11** предназначено для записи звука. Данное устройство работает совместно с видеорегистраторами и камера видеонаблюдения. **SVT-M11** содержит специальную схему АРУ, поэтому он подходит для различных типов помещений.

**Характеристики**

Подключение: RCA аудио выход, DC вход питания


Акустическая площадь: 5 - 50 кв.м.

Частотный диапазон: 50 Гц - 13 кГц

Сопротивление: 600 Ом

Рабочая температура: -10 +50 ºС

Габаритные размеры: 50х8х6 мм

**Схема подключения**