
Инструкция по авто обновлению регистратора Divisat

1.Необходимо файл поместить в корень flesh носителя (USB fleshka)



2.Вставляем flesh носитель в задний USB разъем регистратора.

3.Подаем питание на регистратор, после чего ждем пока регистратор обновиться (не выключаем регистратор пока он прошивается)